|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：热力公司热量表拆安工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 混凝土地面割缝 1.构件名称：混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类：沥青混凝土 | | m | 13.7 | |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：石质 | | m | 6 | |  |  |  |
| 3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：沥青混凝土及混凝土路面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度0.35m， 宽度0.2m 3.构件表面的附着物种类 | | m2 | 3.84 | |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 吊车 起吊预制混凝土盖板及热量表等 | | 台班 | 1 | |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：预制混凝土盖板及石渣 2.运距：自行考虑 | | m3 | 7.89 | |  |  |  |
| 6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.单件体积：4.51 2.安装高度 3.混凝土强度等级：C30 4.砂浆强度等级、配合比 C20细石混凝土灌缝 | | m3 | 4.51 | |  |  |  |
| 7 | 010515002001 | 预制构件钢筋 钢筋种类、规格：Ф18@100双层双向 预制盖板配筋 | | t | 1.84 | |  |  |  |
| 8 | 010507006001 | 铸铁井盖安装（带座） 1.铸铁重型井盖承重50t以上 | | 座 | 2 | |  |  |  |
| 9 | 01B002 | 吊车 安装热量表及预制混凝土盖板 | | 台班 | 1 | |  |  |  |
| 10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 将原有路缘石恢复 | | m | 6 | |  |  |  |
| 11 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：10cm 2.混凝土强度等级：C30 | | m2 | 22.55 | |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 沥青混凝土地面 厚度：5cm | | m2 | 22.55 | |  |  |  |
| 13 | 01B004 | 临时围挡 施工临时围挡30天 | | m | 26 | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
| 日期：2025-08-20 | | |  | | | 胜通软件 | | | |