|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：热力公司热量表拆安工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 混凝土地面割缝1.构件名称：混凝土地面2.拆除构件的厚度或规格尺寸3.构件表面的附着物种类：沥青混凝土 | m | 13.7 |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石材质：石质 | m | 6 |  |  |  |
| 3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除1.构件名称：沥青混凝土及混凝土路面2.拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度0.35m，宽度0.2m3.构件表面的附着物种类 | m2 | 3.84 |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 吊车起吊预制混凝土盖板及热量表等 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置1.废弃料品种：预制混凝土盖板及石渣2.运距：自行考虑 | m3 | 7.89 |  |  |  |
| 6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈1.单件体积：4.512.安装高度3.混凝土强度等级：C304.砂浆强度等级、配合比C20细石混凝土灌缝 | m3 | 4.51 |  |  |  |
| 7 | 010515002001 | 预制构件钢筋钢筋种类、规格：Ф18@100双层双向预制盖板配筋 | t | 1.84 |  |  |  |
| 8 | 010507006001 | 铸铁井盖安装（带座）1.铸铁重型井盖承重50t以上 | 座 | 2 |  |  |  |
| 9 | 01B002 | 吊车安装热量表及预制混凝土盖板 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石1.材料品种、规格2.基础、垫层：材料品 种、厚度将原有路缘石恢复 | m | 6 |  |  |  |
| 11 | 010507002001 | 室外地坪1.地坪厚度：10cm2.混凝土强度等级：C30 | m2 | 22.55 |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 沥青混凝土地面厚度：5cm | m2 | 22.55 |  |  |  |
| 13 | 01B004 | 临时围挡施工临时围挡30天 | m | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2025-08-20 |  | 胜通软件 |